**Оркестр Яковлева**

**Grand Melody Orchestra**

**Технический райдер**

**Front Line**

- На площадке должна присутствовать 3-х полосная система из расчета 20 Вт на 1 м2 помещения, но не менее 5 КВт, способная без искажений воспроизводить частотный диапазон 40 – 18 000 Гц. при звуковом давлении 110 Db (Unweighted).

- Предпочтения: D&B, L-Acoustic, Meyer, EAW, EV, GAE.

- Обязательное подключение системы – Левый-правый\саб.

- Цифровая консоль: Предпочтения: Yamaha CL-Series, M7CL, Midas PRO - Series, A&H GLD

- Подключение из пульта коллектива в ваш пульт – L-R-C Понадобится 3 свободных канала.

**Back line**

**- Барабаны:**Бочка (22”),   
Малый барабан обязательно на стойке  
Стойка под хай-хэт – 1 шт

Стойки под тарелки (журавли) – 3 шт  
Рэк – том (12”; 13”)  
Напольный (басовый) том (16”)  
Набор тарелок (3 шт., два краша + райд ) и Хай хет  
Исправный винтовой стул

Ковер под барабаны.  
Драмшильд обязательно.

**- Клавишный инструмент**: не менее 61 полноценных клавиш типа Nord. Использует только внешние звуки. Обязательный порт для подключения по USB ноутбука. (педаль не нужна)

**- Микрофоны:**

Радиомикрофоны вокальные - 2 шт.

SHURE SM 81 (или подобные) на стойка с креплениями - 2 шт

SHURE SM 57 на стойке с креплением – 1 шт

**- Провода:**

Провода XLR для коммутации по 10 метров - 15 шт

Провод mini-jack – XLR stereo (выход из ноутбука) - 10 метров – 2 шт

**- Стойки:**

Стойки для микрофона типа журавль (2 стойки с креплением для радиомикрофона, 1 стойка с креплением для SHURE 58, 1 стойка без крепления) - 6 шт

Стойка клавишная одноярусная Х-образная – 1 шт

**- Дополнительно:**

Сетевые удлинители (5-6 метров по 5 розеток) – 8 шт

Пюпитры тяжёлые – 6 шт  
Стойки для ноутбука (крепкие) - 2 шт

Маленький стол, для установки оборудования возле барабанщика не менее 700 Х 1000 мм - 1 шт

Время саунд-чека и настройки коллектива – не более 1.5 часов

**Контакт звукорежиссера: Сергей +7-916-937-62-30**